**1 ENERENT**

**1.1 Mobile Lufterhitzer**

**1.1.1 HOTAIR MLE 50 kW - Mobile Lufterhitzer**

Bezugsquelle:

ENERENT Schweiz GmbH

Brandbachstrasse 10

8305 Dietlikon

Tel.: +41 44 800 16 16

info@enerent.ch

**HOTAIR MLE 50 - Mobile Lufterhitzer mit einer Leistung von 55,9 kW**

Lieferung eines mobilen Lufterhitzers mit einer Wärmeleistung von 55,9 kW auf Mietbasis. Speziell zur Baubeheizung und zur Beheizung von Lager – und Industriehallen. Ergänzend zu einer mobilen Heizzentrale oder zum Anschluss an ein stationäres Heizsystem

Aufbau und Abbau, Verpacken für den Abtransport durch die Spedition durch Auftragnehmer

Abtransport des mobilen Lufterhitzers nach Beendigung der Mietzeit sowie dessen Wartung und Reinigung.

**Technische Daten**

**Typ: HOTAIR MLE 50 - Mobile Lufterhitzer 55,9 kW**

Wärmeleistung: 55,9 kW

Ausführung: 230 V

Abmessungen (L x B x H): 1.250 x 500 x 1.100 mm

Gewicht: 60 kg

Luftvolumenstrom: 4.750 m³/h

Medium: Heizwasser 90°C / 70°C

Leistungsaufnahme: 360 W

Wurfweite: 23 m

Stromaufnahme: 1,65 A

Stromanschluss (25 m): 230 V / 16 A

Schalldruckpegel: 58 dB (A)

Temperaturregelung: über Thermostat

Anschluss VL/RL: Storz D

inkl. Schläuche (2 x 5 m): Storz D 1"

Technische Änderungen vorbehalten.

Folgende Positionen sind für den Betrieb:

Vermietung MLE 50 Mietzeit / Tag

CHF "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" netto

Technische Grundpauschale / Tag

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Haftungsübernahme Zubehör / Tag

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Verlängerung der Verbindungsleitungen 1" pro Stück, 10 m / Tag

CHF "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" netto

Antransport bis 12:00 Uhr - Spedition mit Hebebühne

CHF "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" netto

Abtransport - Spedition mit Hebebühne

CHF "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" netto

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | CHF | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | CHF |