**1 ENERENT**

**1.1 Mobiles Ausdehnungsgefäss**

**1.1.1 HOTVOLUME MAG - Mobiles Ausdehnungsgefäss**

Bezugsquelle:

ENERENT Schweiz GmbH

Brandbachstrasse 10

8305 Dietlikon

Tel.: +41 44 800 16 16

info@enerent.ch

**Mobiles Ausdehnungsgefäss HOTVOLUME MAG**

Bei unterschiedlichen Druckverhältnissen oder z.B. Systemtrennungen ist die Volumenausdehnung nicht zu unterschätzen.

Auch immer grössere Puffervolumen bei regenerativen Anlagen müssen bei temporären Massnahmen berücksichtigt werden. Mit mobilen Ausdehnungsgefässen von ENERENT sind Sie immer abgesichert.

Lieferung eines mobilen Ausdehnungsgefässes auf Mietbasis. Zur Regulierung bei unterschiedlichen Druckverhältnissen.

**Technische Daten**

**Typ: Mobiles Ausdehnungsgefäss HOTVOLUME MAG**

Abmessungen (L x B x H): 800 x 800 x 1.950 mm

Inhalt: 400 Liter

Schlauchanschluss: Storz D oder Geka-Kupplung

Druckbereich:

Druck 3 / 6 / 10 bar

Vordruck frei einstellbar bzw. über Kompressor

Bauart: als Einzelgefässe

Technische Änderungen vorbehalten.

Folgende Positionen sind für den reinen Betrieb:

Vermietung Mietzeit / Tag

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Technische Grundpauschale / Tag

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Haftungsübernahme Zubehör / Tag

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Antransport durch Spedition

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Abtransport durch Spedition

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | CHF | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | CHF |