**1 ENERENT**

**1.1 Mobile Lüftungsgeräte**

**1.1.1 COOLAIR MLG 50 kW - Mobile Lüftungsgeräte**

Bezugsquelle:

ENERENT Schweiz GmbH

Brandbachstrasse 10

8305 Dietlikon

Tel.: +41 44 800 16 16

info@enerent.ch

**COOLAIR MLG 50 - Mobile Lüftungsgeräte mit einer Leistung bis 50 kW (Kälte)**

Lieferung und Aufstellung eines mobilen Lüftungsgerätes mit einer Kälteleistung bis 50 kW auf Mietbasis. Fünfstufig regelbar speziell geeignet zur Kühlung von Lagerräumen und zur Veranstaltungsklimatisierung. Fahrbar und passend für Türen in Standardgrösse. Luftverteilung mittels flexiblem Luftschlauch 1 x 500 mm oder 4-seitig frei ausblasend mittels Ausblaskopf. Aufbau und Inbetriebnahme des Lüftungsgerätes durch einen ENERENT-Techniker.

Abtransport des mobilen Lüftungsgerätes nach Beendigung der Mietzeit sowie dessen Wartung und Endreinigung.

**Technische Daten**

**COOLAIR MLG 50 - Mobile Lüftungsgeräte**

Kälteleistung: Luft (32°C/13°C) / Wasser (7°C/12°C): bis 50 kW

Abmessungen (L x B x H): 1.400 x 880 x 1.700 mm

Transport-/Betriebsgewicht: 350 kg / 390 kg

Volumenstrom 5.000 m³/h

Pressung extern: 200 Pa

Pressung gesamt: 537 Pa

Lüfterstufen: 5

Schalldruckpegel: am Gerät (Druckstutzen) 80 db (A)

Motorleistung: 1,5 kW

Spannung: 400 V

Nennstrom: 5,0 A

Elektrischer Anschluss: 16 A Stecker

Wasseranschlüsse: 2" Bauer

Filterklasse: G 4

Technische Änderungen vorbehalten.

Folgende Positionen sind für den reinen Betrieb:

Vermietung MLG 50 Mietzeit / Tag

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Technische Grundpauschale / Tag

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Haftungsübernahme Zubehör / Tag

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Verbindungsleitungen 2 Stück VL / RL (Bauer) 2" à 10m / Tag

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Verlängerung der Verbindungsleitungen 2" pro Stück, 10 m / Tag

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Stromkabel 400 V CEE 16 A à 25m / Tag

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Aufbau / Inbetriebnahme des Lüftungsgerätes

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Antransport bis 12:00 Uhr - Spedition mit Hebebühne

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Abtransport - Spedition mit Hebebühne

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | CHF | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | CHF |