**1 ENERENT**

**1.1 Mobile Lüftungsgeräte**

**1.1.1 COOLAIR MLG FU 150 kW - Mobile Lüftungsgeräte**

Bezugsquelle:

ENERENT Schweiz GmbH

Brandbachstrasse 10

8305 Dietlikon

Tel.: +41 44 800 16 16

info@enerent.ch

**COOLAIR MLG 150 FU - Mobile Lüftungsgeräte mit einer Leistung bis 150 kW (Kälte)**

Lieferung und Aufstellungeines mobilen Lüftungsgerätes mit einer Kälteleistung bis 150 kW und einer Wärmeleistung bis 300 kW auf Mietbasis. Fünfstufig regelbar und speziell geeignet zur Kühlung von Serverräumen, zur Veranstaltungsklimatisierung sowie zur Beheizung von Langerhallen. Luftverteilung mittels flexiblen Luftschläuchen 4 x 500 mm. Einzelne Abgänge können verschlossen werden. Aufbau und Inbetriebnahme des Lüftungsgerätes durch einen ENERENT-Techniker.

Abtransport des mobilen Lüftungsgerätes nach Beendigung der Mietzeit sowie dessen Wartung und Reinigung.

**Technische Daten**

**COOLAIR MLG 150 FU - Mobile Lüftungsgeräte**

Kälteleistung: Luft (32°C/18°C) ǀ Wasser (12°C/ 6°C) bis 150 kW

Wärmeleistung: Luft (10°C/ 60°C) ǀ Wasser (90°C/ 70°C) bis 300 kW

Abmessungen (L x B x H): 2.610 x 1.200 x 1.890 mm

Transport-/Betriebsgewicht: 850 kg / 1.000 kg

Pressung extern: 400 Pa

Pressung gesamt: 700 Pa

Schalldruckpegel: am Gerät (Druckstutzen) 89 db (A)

Motorleistung: 11 kW

Absicherung: Allstromsensitiver FI 30 mA (bauseits)

Spannung: 400 V

Nennstrom: 22 A

Elektrischer Anschluss: 32A Stecker

Wasseranschlüsse: Bauer 2"

Filterklasse: G 4

Technische Änderungen vorbehalten.

Folgende Positionen sind für den reinen Betrieb:

Vermietung MLG 150 FU Mietzeit / Tag

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Technische Grundpauschale / Tag

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Haftungsübernahme Zubehör / Tag

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Verbindungsleitungen 2 Stück VL / RL (Bauer) 2" à 10 m / Tag

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Verlängerung der Verbindungsleitungen 2" pro Stück, 10 m / Tag

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Stromkabel 400 V CEE 32 A à 25m / Tag

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Aufbau / Inbetriebnahme des Lüftungsgerätes

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Antransport mit Spedition

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Abtransport - Spedition

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | CHF |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | CHF |